# Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

##

Phần mở rộng bàn cưa (11) sẽ mở rộng bàn cưa (17) sang bên phải.

- Kéo tay kẹp (18) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Kéo bàn cưa mở rộng (11) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Ấn tay kẹp (18) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

##

Bàn Cưa mở rộng (10) kéo dài bàn cưa (17) ra phía sau.

- Nới lỏng vít khóa (38) trên thanh dẫn hướng bên trái.
- Kéo bàn cưa mở rộng (10) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Siết chặt vít khóa lại (38) để cố định vị trí.

Đối với phôi gia công nặng, bạn phải đỡ bàn cưa mở rộng nếu cần.

##

Bằng các bàn trượt (2) bạn có thể cưa các phôi gia công có chiều rộng tối đa 350 mm.
Đồng thời, có đạt được độ chính xác cao hơn khi cưa kết hợp với cữ chặn góc (3) xem Cưa góc vát ngang nhờ bàn trượt.

- Kéo quai kẹp (29) của bàn trượt lên hoàn toàn.
  Do đó, bàn trượt có thể đẩy về trước cũng như ra sau cho đến cữ chặn.