# Provera i podešavanje osnovnih podešavanja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Podesite vertikalan ugao iskošenja lista testere od 0°.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).

### Provera (videti sliku M1)

- Postavite uglomer na 90° i stavite ga na sto za testerisanje (17).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (33) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku M2)

- Otpustite zavrtanj (71). Tada se može pomeriti graničnik od 0° (28).
- Otpustite blokadnu polugu (26).
- Pomerite ručni točkić (19) prema graničniku od 0°, dok krak uglomera ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (26).
- Ponovo pričvrstite zavrtanj (71).

Ako pokazivač ugla (64) posle podešavanja nije u liniji sa oznakom 0° skale (27), otpustite zavrtanj (72) pomoću uobičajenog krstastog odvrtača i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°.

Ponovite gore navedene radne korake na odgovarajući način za vertikalni ugao iskošenja od 45° (otpustite zavrtanj (73); pomerite graničnik za 45° (25)). Pokazivač ugla (64) pri tom ne sme ponovo da se razdesi.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).

### Provera

- Olovkom označite prvi levi zub testere koji se može videti na zadnjoj strani iznad podloge za sto.
- Uglomer podesite na 90° i postavite ga na ivicu žleba vođice (9).
- Pomerajte krak uglomera dok ne dodirne označeni zub testere i pročitajte rastojanje između lista testere i žleba vođice.
- Okrenite list testere tako da označeni zub stoji napred iznad podloge za sto.
- Pomerite uglomer uglova duž žleba vođice do označenog zuba testere.
- Izmerite ponovo rastojanje između lista testere i žleba vođice.

Oba izmerena rastojanja moraju biti identična.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougonim urezom (74) sa prednje strane ispod stola za testerisanje i zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (75) sa zadnje strane ispod stola za testerisanje pomoću isporučenog šestougaonog ključa (37).
- Pažljivo pomerajte list testere dok se ne bude paralelan sa žlebom vođice (9).
- Ponovo pritegnite sve zavrtnje (74) i (75).

##

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik, dok se oznaka ne pojavi u lupi (68) na donjoj skali 33 cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (51) nadole.
- Povucite zateznu dršku (18) do kraja nagore i povucite proširenje stola (11) do kraja prema spoljnoj strani.

### Provera

Pokazivač rastojanja (69) na gornjoj skali (1) mora da pokazuje istu vrednost kao oznaka u lupi (68) na donjoj skali (1).

### Podešavanje

- Povucite proširenje stola (11) do kraja prema spoljnoj strani.
- Otpustite zavrtanj (76) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač rastojanja (69) usmerite duž 33-cm oznake na gornjoj skali (1).

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).
- Otpustite zateznu dršku (51) paralelnog graničnika i gurajte je dok ne dodirne list testere.

### Provera

Paralelni graničnik (8) list testere mora da dodirne celom dužinom.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (77) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (37).
- Oprezno pomerajte paralelni graničnik (8) dok list testere ne dodirne celom dužinom.
- Paralelni graničnik zadržite u tom položaju i pritisnite zateznu dršku (51) ponovo na dole.
- Ponovo pritegnite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (77).

##

Sila zatezanja paralelnog graničnika (8) može da se smanji nakon česte upotrebe.

- Zavrtanj za podešavanje (31) pritežite, sve dok paralelni graničnik ne bude čvrsto fiksiran na stolu za testerisanje.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).
- Pomerajte paralelni graničnik (8) sa desne strane, dok ne dodirne list testere.

### Provera

Oznaka lupe (68) mora da bude u liniji sa oznakom za 0 mm na skali (1).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (78) pomoću krstastog odvrtača i oznaku usmerite duž 0-cm oznake.

##

### Provera

Prednja strana podloge za sto (32) mora da bude u nivou ili malo ispod stola za testerisanje, zadnja strana mora da bude u nivou ili malo iznad stola za testerisanje.

### Podešavanje

- Uklonite podlogu za sto (32).
- Pomoću šestougaonog ključa (37) podesite pravilan nivo četiri zavrtnja za podešavanje (79).