# Аралау

##

- Параллель тіректі (8) қажетті кесік еніне реттеп шығыңыз.
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғаныш қаптаманың (6) алдына қойыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (20) көмегімен ара дискісінің (33) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3−6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бірқалыпты жылжытып аралаңыз.
  Тым көп қысым қолданған жағдайда, ара дискісінің ұштықтары қатты қызып, дайындамға зақым келтіруі мүмкін.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

##

- Ара дискісінің қажетті тік еңіс бұрышын орнатыңыз.
  Ара дискісі солға еңкейтілген жағдайда, параллель тірек (8) ара дискісінен оң жақта орналасуы тиіс.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: қараңыз Түзу кесіктерді аралау

##

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (3) орнатыңыз.
- Дайындаманы профильдік тіреуішке (34) қойыңыз.
  Профиль кесік сызығында болмауы тиіс. Осы жағдайда домалатпа гайканы (56) босатып, профильдік тіреуішті жылжытыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (20) көмегімен ара дискісінің (33) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3 − 6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бір қолмен профильдік тіреуішке (34) қарай итеріп, бұрыштық тіректі басқа қолмен реттегіш бастиегінен (65) бағыттауыш ойық (9) ішіне баяу алға қарай жылжытыңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

##

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (3) орнатыңыз.
- Бұрыштық тірек (3) бағыттауыш ойықта (9) (сол немесе оң жақ) еркін қозғалуы тиіс. Бұл ретте қажет болса, домалатпа бұранданы (54) босатыңыз.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: қараңыз Түзу кесіктерді аралау

##

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (3) орнатыңыз.
- Жылжыма бөлшектің қысқыш тұтқасын (29) толығымен жоғары тартып, жылжыма бөлшекті (2) алға тартыңыз.
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғаныш қаптаманың (6) алдына қойыңыз.
- Бұрыштық тіректі (3) дайындама алдында сол жақ бағыттауыш ойығында (9) орналастырыңыз. Домалатпа бұранданы (54) берік тартып қою арқылы осы күйді бұғаттаңыз.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: қараңыз Түзу кесіктерді аралау