# Teslimat kapsamı

Elektrikli el aletini ilk kez işletmeye almadan önce aşağıda sıralanan bütün parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Teslimat kapsamı listesi

- Takılı testere bıçağı (33) ve boşluk kaması (7) ile tezgah tipi daire testere
- Açılı mesnet (3)
- Profil ray (34)
- "Profil ray" sabitleme seti (55) (kılavuz sacı, tırtıllı somun, cıvata, altlık pulu)
- Paralellik mesnedi (8)
- Ek paralellik mesnedi (52)
- "Ek paralellik mesnedi" sabitleme seti (39) (3 sabitleme vidası, 3 besleme pulu, 3 kelebek somun)
- Koruyucu kapak (6)
- Tezgâh uzatması (10)
- "Tezgah uzatması" sabitleme seti (43) (2 tespit vidası, 2 altlık pulu, 1 çatal anahtar)
- İç altıgen anahtar (37)
- Halkalı anahtar (15)
- Testere bıçağı deposu kapağı (14)
- İtme kolu (13)
- Tezgah ek parçası (32)
- Emme adaptörü (41)

Not: Elektrikli el aletinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya devam etmeden önce koruyucu donanımların veya hafif hasarlı parçaların kusursuz durumda olup olmadıklarını ve usulüne uygun işlev görüp görmediklerini kontrol etmeniz gerekir. Hareketli parçaların doğru işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bütün parçaların doğru olarak takılmış olması ve kusursuz bir işletimin gereklerini yerine getirmesi gerekir.
Hasarlı koruma donanımlarını ve parçaları yetkili bir serviste onarılmasını sağlamalı veya değiştirmelisiniz.

##

- Düz tornavida
- Yıldız tornavida
- Açı mastarı