# Регулиране на разтварящия клин

Разтварящият клин (7) предотвратява заклинването на циркулярния диск (33) в среза. В противен случай съществува опасност от възникване на откат, когато циркулярният диск се блокира в разрязвания детайл.
Затова винаги внимавайте разтварящият клин да е регулиран правилно:

- Радиалната междина между циркулярния диск и разтварящия клин трябва да е най-много 3 − 8 mm.
- Дебелината на разтварящия клин трябва да е по-малка от широчината на среза и по-голяма от дебелината на тялото на диска.
- Разтварящият клин трябва да е винаги в равнината на циркулярния диск.
- При обикновено разрязване разтварящият клин трябва да е винаги във възможно най-високата си позиция.

## Настройка на височината на разтварящия клин (вж. фиг. H)

При прорязване на канали трябва да регулирате височината на разтварящия клин.

- Използвайте електроинструмента за изготвяне на канали или фалциране само със съответно подходящото защитно съоръжение (напр. тунелен предпазен капак, притискащ палец).

- Отворете захващащия лост (49) и изтеглете защитното покритие (6) от канала в разтварящия клин (7).
  За да предпазите предпазния кожух от нараняване, приберете го и го захванете с предвидения за целта държач (22) в корпуса (вж. също фиг. R1).
- Завъртете колянната ръкохватка (20) до упор по посока на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск (33) да застане във възможно най-висока позиция над масата на циркуляра.
- Освободете застопоряващия лост (46).
- Изтеглете разтварящия клин от щифтовете (47) (изтеглете захващащия лост (46) леко навън) и избутайте разтварящия клин (7) до упор надолу.
- Оставете двата щифта (47) да прищракат в долните отвори в разтварящия клин и отново затегнете захващащия лост (46).