# Data teknis

Mesin gergaji meja |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Input daya nominal | W | 2000 | 2000 | 1650
Tegangan nominal | V | 220–240 | 230 | 110
Frekuensi | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Kecepatan idle | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Pembatasan arus listrik saat start |  | ● | ● | ●
Rem run out |  | ● | ● | ●
Perlindungan terhadap beban berlebih |  | ● | ● | ●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Tingkat perlindungan |  | / II | / II | / II
Dimensi (termasuk komponen perangkat yang dapat dilepas)
Lebar x panjang x tinggi | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensi untuk mata gergaji yang sesuai
Diameter mata gergaji | mm | 254 | 254 | 254
Ketebalan bilah baja | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Ketebalan/pengaturan gigi min. | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diameter lubang | mm | 30 | 30 | 30

Mesin gergaji meja |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Input daya nominal | W | 2000 | 2000
Tegangan nominal | V | 220–240 | 220
Frekuensi | Hz | 50–60 | 60
Kecepatan idle | min–1 | 4200 | 4200
Pembatasan arus listrik saat start |  | ● | ●
Rem run out |  | ● | ●
Perlindungan terhadap beban berlebih |  | ● | ●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Tingkat perlindungan |  | / II | / II
Dimensi (termasuk komponen perangkat yang dapat dilepas)
Lebar x panjang x tinggi | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensi untuk mata gergaji yang sesuai
Diameter mata gergaji | mm | 254 | 254
Ketebalan bilah baja | mm | < 2,2 | < 2,2
Ketebalan/pengaturan gigi min. | mm | > 2,4 | > 2,4
Diameter lubang | mm | 25,4 | 25,4

Ukuran benda kerja maksimal: lihat Ukuran benda kerja maksimal

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.