# Techniniai duomenys

Stalinės diskinės pjovimo staklės |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominalioji įtampa | V | 220–240 | 230 | 110
Dažnis | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ● | ●
Apsauga nuo perkrovos |  | ● | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254 | 254
Pjūklo disko korpuso storis | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. dantų storis/dantų takas | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 30 | 30

Stalinės diskinės pjovimo staklės |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2000
Nominalioji įtampa | V | 220–240 | 220
Dažnis | Hz | 50–60 | 60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 4200 | 4200
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ●
Apsauga nuo perkrovos |  | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 35,0 | 35,0
Apsaugos klasė |  | / II | / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254
Pjūklo disko korpuso storis | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. dantų storis/dantų takas | mm | > 2,4 | > 2,4
Kiaurymės skersmuo | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalūs ruošinio matmenys: žr. Didžiausi ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.