# Hoiulepanek ja transport

## Seadme osade hoidmine (vt jn R1 − R6)

Kasutusväliseks ajaks saab teatud seadme osad kinnitada elektrilisele tööriistale.

- Eraldage lisaparalleeljuhik (52) paralleeljuhikust (8).
- Pange kõik lahtised seadme osad nende hoiukohtadesse korpusel (vt järgmist tabelit).

Joonis | Seadme osa | Hoiukoht
--- | --- | ---
R1 | Kaitsekate (6) | riputage hoidiku (22) väljalõikesse ja fikseerige lukustushoovaga (49)
R2 | Lisaparalleeljuhiku kinnitusdetailide komplekt (39) | kinnitage hoidikutesse (80)
R2 | Tolmueemaldusadapter (41) | lükake hoiuklambritesse (81)
R3 | Kasutamata saekettad | riputage saekettahoidikusse (82) ja fikseerige kate (14) selle kohal kinnitusmutriga (12)
R3 | Silmusvõti (15) | riputage saekettahoidikusse (82) ja fikseerige kate (14) selle kohal kinnitusmutriga (12)
R3 | Lükkepulk (13) | fikseerige kinnitusmutriga (12)
R4 | Sisekuuskantvõti (37) | lükake hoidikutesse (83)
R4 | Paralleeljuhik (8) | pange paralleeljuhiku hoidikusse (36)
R5 | Nurgajuhik (3) | lükake hoiuklambritesse (23)
R6 | Lisaparalleeljuhik (52) | pange lisaparalleeljuhiku hoidikusse ja fikseerige hoiuklambriga (84)

## Seadme kandmine

Enne elektritööriista transportimist peate tegema järgmist:

- Viige elektritööriist transpordiasendisse.
- Eemaldage kõik tarvikud, mis ei ole elektritööriistale püsivalt kinnitatud.
  Transpordiks asetage kasutamata saekettad võimaluse korral suletud mahutisse.
- Lükake saepingilaiendus (11) lõpuni sisse ja vajutage kinnituspide (18) fikseerimiseks alla.
- Lükake saepingipikendus (10) lõpuni sisse ja keerake lukustuskruvid (38) juhtvarrastel (24) kõvasti kinni.
- Kerige toitekaabel kaablihoidikule (42).
- Kasutage tõstmiseks ja teisaldamiseks kandesangu (4).

- Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid, ärge mitte kunagi haarake kaitseseadistest.