# Sahanterän kuljetus ja käyttöasento

## Kuljetusasento

- Ota suojus (6) pois, irrota pöydän sisäosa (32) ja kohdista halkaisuveitsi (7) ala-asentoon. Asenna pöydän sisäosa (32) takaisin paikalleen.
- Kierrä vipua (20) vastapäivään, kunnes sahanterän (33) hampaat ovat sahapöydän (17) alapuolella.
- Työnnä sahapöydän levennysosa (11) kokonaan sisään.
  Paina kiinnityskahvaa (18) alaspäin. Tämä lukitsee sahapöydän levennysosan.

## Käyttöasento

- Kohdista halkaisuveitsi (7) yläasennossa tarkasti sahanterän keskelle, aseta pöydän sisäosa (32) paikalleen ja asenna suojus (6).
- Käännä vipua (20) myötäpäivään, kunnes sahanterän (33) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.