# Aufbewahrung und Transport

## Geräteelemente aufbewahren (siehe Bilder R1−R6)

Zum Aufbewahren bietet Ihnen das Elektrowerkzeug die Möglichkeit, bestimmte Geräteelemente sicher zu befestigen.

- Lösen Sie den Zusatz-Parallelanschlag (52) vom Parallelanschlag (8).
- Stecken Sie alle losen Geräteteile in ihre Aufbewahrungsdepots am Gehäuse (siehe nachfolgende Tabelle).

Bild | Geräteelement | Aufbewahrungsdepot
--- | --- | ---
R1 | Schutzabdeckung (6) | in die Aussparung der Halterung (22) einhängen und mit Klemmhebel (49) festziehen
R2 | Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“ (39) | in die Halterungen (80) einclipsen
R2 | Absaugadapter (41) | in die Halteklammern (81) einschieben
R3 | unbenutzte Sägeblätter | ins Sägeblatt-Depot (82) einhängen und die Abdeckung (14) darüber mit der Befestigungsmutter (12) fixieren
R3 | Ringschlüssel (15) | ins Sägeblatt-Depot (82) einhängen und die Abdeckung (14) darüber mit der Befestigungsmutter (12) fixieren
R3 | Schiebestock (13) | mit der Befestigungsmutter (12) fixieren
R4 | Innensechskantschlüssel (37) | in die Halterungen (83) einschieben
R4 | Parallelanschlag (8) | in das Depot des Parallelanschlags (36) stecken
R5 | Winkelanschlag (3) | in die Halteklammern (23) einschieben
R6 | Zusatz-Parallelanschlag (52) | in das Depot des Zusatz-Parallelanschlags stecken und mit der Halteklammer (84) fixieren

## Elektrowerkzeug tragen

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile, die nicht fest an dem Elektrowerkzeug montiert werden können.
  Legen Sie unbenutzte Sägeblätter zum Transport, wenn möglich, in einen geschlossenen Behälter.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (11) ganz nach innen und drücken Sie den Spanngriff (18) zum Fixieren nach unten.
- Schieben Sie die Sägetischverlängerung (10) ganz nach innen und ziehen Sie die Arretierschrauben (38) an den Führungsstäben (24) fest an.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalter (42).
- Verwenden Sie zum Anheben oder Transportieren die Tragegriffe (4).

- Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals die Schutzvorrichtungen.