# Dados técnicos

Serra circular de mesa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000 | 1650
Tensão nominal | V | 220–240 | 230 | 110
Frequência | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 4200 | 4200 | 4200
Limitador da corrente de arranque |  | ● | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ● | ●
Proteção contra sobrecarga |  | ● | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Classe de proteção |  | / II | / II | / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)
Largura x profundidade x altura | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254 | 254 | 254
Espessura da base do disco | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diâmetro do furo | mm | 30 | 30 | 30

Serra circular de mesa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000
Tensão nominal | V | 220–240 | 220
Frequência | Hz | 50–60 | 60
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 4200 | 4200
Limitador da corrente de arranque |  | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ●
Proteção contra sobrecarga |  | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Classe de proteção |  | / II | / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)
Largura x profundidade x altura | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254 | 254
Espessura da base do disco | mm | < 2,2 | < 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes | mm | > 2,4 | > 2,4
Diâmetro do furo | mm | 25,4 | 25,4

Dimensões máximas da peça: ver Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.