# Tiekiamas komplektas

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

Tiekiamo komplekto sąrašas

- Stalinis diskinis pjūklas su sumontuotu pjūklo disku (33) ir skeliamuoju peiliu (7)
- Kampinė atrama (3)
- Profiliuotas bėgelis (34)
- Tvirtinimo rinkinys „Profiliuotas bėgelis“ (55) (kreipiamoji skarda, rantytoji veržlė, varžtas, poveržlė)
- Lygiagrečioji atrama (8)
- Papildoma lygiagrečioji atrama (52)
- Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“ (39) (3 tvirtinamieji varžtai, 3 poveržlės, 3 sparnuotosios veržlės)
- Apsauginis skydas (6)
- Pjovimo stalo ilginamoji dalis (10)
- Tvirtinimo rinkinys „Stalo ilginamoji dalis“ (43) (2 tvirtinamieji varžtai, 2 poveržlės, 1 veržlinis raktas)
- Šešiabriaunis raktas (37)
- Kilpinis raktas (15)
- Pjūklo diskų dėklo gaubtas (14)
- Stumiamasis strypelis (13)
- Stalo įdėklas (32)
- Nusiurbimo adapteris (41)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas.
Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys neprie‌kaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus rei‌kalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinka‌mai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose spe‌cia‌li‌zuo‌tose dirbtuvėse.

##

- Plokščiasis atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Kampainis