# Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis

## Transporta stāvoklis

- Noņemiet asmens aizsargpārsegu (6), izņemiet galda ieliktni (32) un pārvietojiet asmens ķīli (7) viszemākajā stāvoklī. No jauna iestipriniet galda ieliktni (32).
- Grieziet kloķi (20) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa asmens (33) zobi nolaižas zemāk par zāģēšanas galda (17) virsmu.
- Līdz galam iebīdiet iekšā galda pagarinātāju (11).
  Nospiediet lejup fiksējošo sviru (18). Līdz ar to zāģēšanas galda pagarinātājs tiek fiksēts.

## Darba stāvoklis

- Pārvietojiet asmens ķīli (7) visaugstākajā stāvoklī precīzi virs zāģa asmens vidus, iestipriniet galda ieliktni (32) un iemontējiet asmens aizsargpārsegu (6).
- Grieziet kloķi (20) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (33) augšējie zobi paceļas aptuveni 3 − 6 mm virs apstrādājamā priekšmeta.