# Halkaisuveitsen säätö

Halkaisuveitsi (7) estää sahanterän (33) jumittumisen sahausuraan. Sen avulla vähennetään takaiskun vaaraa, jos sahanterä jumittuu työkappaleeseen.
Varmista siksi aina, että halkaisuveitsi on säädetty oikein:

- Sahanterän ja halkaisuveitsen säteittäisvälys saa olla korkeintaan 3−8 mm.
- Halkaisuveitsen tulee olla sahausuraa kapeampi ja terärunkoa paksumpi.
- Halkaisuveitsen täytyy aina olla samassa linjassa sahanterän kanssa.
- Tavallisia katkaisusahauksia varten halkaisuveitsen täytyy aina olla mahdollisimman korkeassa asennossa.

## Halkaisuveitsen korkeuden säätö (katso kuva H)

Urien sahausta varten halkaisuveitsen korkeutta pitää säätää.

- Käytä sähkötyökalua urien ja huullosten sahaukseen vain asianmukaisen suojalaitteen (esimerkiksi tunnelisuojus, painokampa) kanssa.

- Avaa kiristysvipu (49) ja vedä suojus (6) pois halkaisuveitsen (7) urasta.
  Jotta suojus ei vaurioidu, säilytä sitä rungossa olevassa pidikkeessä (22) (katso kuva R1).
- Kierrä vipua (20) myötäpäivään ääriasentoonsa, jolloin sahanterä (33) on korkeimmassa asennossaan sahapöydän yläpuolella.
- Avaa kiristysvipu (46).
- Vedä halkaisuveitsi irti tapeista (47) (vedä kiristysvipua (46) hieman ulospäin) ja siirrä halkaisuveistä (7) alaspäin ääriasentoonsa.
- Anna molempien tappien (47) lukittua halkaisuveitsen yläreikiin ja kiristä kiristysvipu (46).