# نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

## تنظیم زاویه های فارسی عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر D)

زاویه برش فارسی عمودی را می توان در محدوده -1° تا 47° تنظیم کرد.

- اهرم قفل کننده (26) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت باز کنید.

نکته: در صورت باز شدن کامل اهرم قفل کننده، تیغه اره با نیروی جاذبه به حالتی می رود که تقریبا با ‎ 30° مطابقت دارد.

- چرخک دستی (19) را در امتداد زمینه بکشید تا نمایشگر زاویه (64) زاویه برش فارسی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (26) را دوباره سفت کنید.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه‌های عمودی استاندارد ‎0° و ‎45° از طرف کارخانه نگهدارنده‌های ((28)، (25)) از پیش در نظر گرفته شده.

## تنظیم کردن زاویه مورب افقی (راهنمای زاویه برش) (رجوع کنید به تصویر E)

نکته: برای برش های هرس کاری و جوان سازی (گوه های بلند) از تجهیزات متناسب استفاده کنید.

زاویه مورب افقی را می توان در محدوده 60° (از طرف چپ) تا 60° (از طرف راست) تنظیم کرد.

- پیچ تثبیت (65) را در صورت سفت بودن، باز کنید.
- راهنمای زاویه برش را بچرخانید تا نمایشگر زاویه (66) زاویه مورب افقی دلخواه را نشان دهد.
- پیچ تثبیت (65) را دوباره سفت کنید.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه های مورب افقی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند روی راهنمای زاویه برش (3) پیچ های نگهدارنده برای زاویه ‎ 45°(از طرف چپ، راست) و ‎ 0° در نظر گرفته شده اند.

- پیچ تثبیت (65) را در صورت سفت بودن، باز کنید.
- قطعه تنظیم (67) را به بیرون برانید.
- راهنمای زاویه برش را طوری بچرخانید که رزوه پیچ نگهدارنده دلخواه در طرف راست قطعه تنظیم قرار گیرد.
- قطعه تنظیم (67) را به درون برانید و راهنمای زاویه برش را بچرخانید تا رزوه پیچ نگهدارنده روی قطعه تنظیم قرار گیرد.
- پیچ تثبیت (65) را دوباره سفت کنید.