# Mengatur mistar sejajar

Mistar sejajar (8) dapat diatur posisinya di sisi kiri (skala warna hitam) atau kanan (skala warna perak) dari mata gergaji. Penanda pada kaca pembesar (68) menampilkan jarak mistar sejajar yang diatur ke mata gergaji pada skala (1).
Atur posisi mistar sejajar ke sisi mata gergaji yang diinginkan.

## Mengatur mistar sejajar
saat meja potong tidak ditarik ke luar

- Kendurkan kenop pengencang (51) mistar sejajar (8). Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (68) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji.
  Saat meja potong tidak ditarik ke luar, penanda bawah dari skala berwarna perak (1) akan diterapkan.
- Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (51) ke bawah.

## Mengatur mistar sejajar
saat meja potong tidak ditarik ke luar (lihat gambar F)

- Atur posisi mistar sejajar di sebelah kanan dari mata gergaji.
  Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (68) menunjukkan skala bawah 33 cm.
  Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (51) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (18) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (11) ke luar hingga penunjuk jarak (69) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji pada skala atas.
- Tekan kenop pengencang (18) ke bawah.
  Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.