# 공급 내역

전동공구를 처음 사용하기 전에 먼저 아래에 열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인해 보십시오:

공급 내역 목록

- 톱날 (33) 및 톱날 판 (7) 이 장착된 테이블쏘
- 각도 스토퍼 (3)
- 프로파일 레일 (34)
- "프로파일 레일" 고정 세트 (55) (가이드 판, 널드 너트, 나사, 와셔)
- 평행 조절자 (8)
- 보조 평행 조절자 (52)
- "보조 평행 조절자" 고정 세트 (39) (고정 나사 3개, 와셔 3개, 날개 너트 3개)
- 보호 커버 (6)
- 테이블 연장장치 (10)
- "테이블 연장장치" 고정 세트 (43) (고정 나사 2개, 와셔 2개, 스패너 1개)
- 육각키 (37)
- 링 스패너 (15)
- 톱날 보관함 커버 (14)
- 푸시 스틱 (13)
- 테이블 인서트 (32)
- 흡입 어댑터 (41)

지침: 혹시 전동공구가 손상되지 않았는지 확인해 보십시오‌.
전동공구를 계속 사용하기 전에 보호장치나 경미하게 손상된 부품이 아무 하자 없이 제대로 기능을 하는지 조심스럽게 확인해 보아야 합니다. 또한 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 없는지 혹은 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 기기를 제대로 작동하려면 모든 부품이 올바르게 조립되어 있어야 하고 모든 조건을 만족해야 합니다.
손상된 보호장치나 부품은 지정 서비스 센터에 맡겨 수리하거나 교환하도록 해야 합니다.

##

- 드라이버
- 십자형 스크류 드라이버
- 각도 게이지