# 设置垂直和水平斜切角度

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

## 设置垂直斜切角度（锯片）（参见插图D）

垂直斜切角度的调整范围为-1°至47°。

- 逆时针松开锁定杆(26)。

提示：完全松开锁定杆时，锯片因重力倾斜到约30度的位置。

- 沿着连杆拉动或按压手轮(19)，直至角度指示器(64)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(26)。

出厂时已设置好的限位挡块（(28)，(25)）用于快速精确地设定垂直标准角度0度和45度。

## 设置水平斜切角度（角度挡块）（参见插图E）

提示：针对细长切削（长条楔），请使用相应的夹具。

水平斜切角度可在60°（左侧）至60°（右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(65)已拧紧，则将其松开。
- 转动角度挡块，直至角度指示器(66)显示所需的水平斜切角度。
- 再次拧紧固定旋钮(65)。

为了快速、精准调整常用的水平斜切角度，在角度挡块(3)上的限位螺栓已设定为角度45度（左侧、右侧）和0度。

- 如果固定旋钮(65)已拧紧，则将其松开。
- 将调整板(67)向外翻。
- 旋转角度挡块，使得所需的限位螺栓螺纹位于调整板右侧。
- 将调整板(67)向内翻，旋转角度挡块，直到限位螺栓的螺纹紧贴在调整板上。
- 再次拧紧固定旋钮(65)。