# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

- Per evitare eventuali pericoli d’incendio durante il taglio dell’alluminio, svuotare l’espulsione trucioli e la copertura inferiore della lama e non utilizzare alcuna aspirazione trucioli.

##

Utilizzare l’adattatore per aspirazione fornito in dotazione (41), per collegare un aspirapolvere all’espulsione dei trucioli (40).

- Inserire saldamente l’adattatore per l’aspirazione (41) ed il tubo flessibile dell’aspirapolvere.

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.

##

Per rimuovere eventuali frammenti del pezzo in lavorazione e trucioli di grandi dimensioni, si potrà aprire la copertura inferiore della lama (57).

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre la spina di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Ribaltare l’elettroutensile su un lato.
- Allentare le due viti di fissaggio della piastra di base (45) con la chiave esagonale (37) ed aprire lo sportello sul fondo.
- Allentare la vite di fissaggio (58) ed aprire la copertura inferiore della lama (57).
- Rimuovere eventuali frammenti del pezzo in lavorazione e trucioli.
- Chiudere la copertura inferiore della lama e riavvitarla.
  Riavvitare la piastra di base.
- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.