# Technische gegevens

Tafelcirkelzaag |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominale spanning | V | 220–240 | 230 | 110
Frequentie | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Onbelast toerental | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ● | ●
Beveiliging tegen overbelasting |  | ● | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 254 | 254 | 254
Zaagbladdikte | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tanddikte/-zetting | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Asgatdiameter | mm | 30 | 30 | 30

Tafelcirkelzaag |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 2000
Nominale spanning | V | 220–240 | 220
Frequentie | Hz | 50–60 | 60
Onbelast toerental | min–1 | 4200 | 4200
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ●
Beveiliging tegen overbelasting |  | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Isolatieklasse |  | / II | / II
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 254 | 254
Zaagbladdikte | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tanddikte/-zetting | mm | > 2,4 | > 2,4
Asgatdiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maximale werkstukmaten: zie Maximale werkstukmaten

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.