# 作業注意事項

##

- 進行任何鋸切之前必須先確定鋸片絕對不會碰觸擋塊或其它機件。

- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。

- 請勿使用本電動工具進行挖槽作業（即工件上的凹槽未延伸至邊緣）。

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

劈開楔必須與鋸片呈同一直線，以防止工件卡死。

不可以加工已被拉扯移位的工件。為了能緊靠在平行擋塊上，工件至少必須具備一道筆直的邊緣。

推棒一律要存放在電動工具上。

##

- 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。

- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。

請遵照以下各項指示：

- 使用雙手握好工件並將工件牢牢地壓在鋸台上。
- 鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，請務必使用隨附的推棒 (13) 和輔助平行擋塊 (52)。

##

- 請在黃色圓形貼紙 (5) 上記下鋸片厚度。
  這樣您可以凖確地放置好待鋸切的工件，無需打開護罩。

##

垂直斜鋸角 | 最大工件高度 [mm]
--- | ---
0° | 79
45° | 56