# Saging

##

- Still inn parallellanlegget (8) på ønsket sagebredde.
- Legg emnet på sagbordet foran beskyttelsesdekselet (6).
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (20) til de øvre tennene på sagbladet (33) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Sag gjennom emnet med jevn fremføring.
  Hvis du trykker for hardt, kan sagbladspissene bli overopphetet, og emnet kan skades.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.

##

- Still inn ønsket vertikal gjæringsvinkel for sagbladet.
  Når sagbladet er vippet mot venstre, må parallellanlegget (8) være til høyre for sagbladet.
- Følg anvisningene under se Saging av rette snitt

##

- Still inn ønsket horisontal gjæringsvinkel på vinkelanlegget (3).
- Lett emnet mot profilskinnen (34).
  Profilen skal ikke befinne seg i snittlinjen. Løsne i så fall den riflede mutteren (56), og forskyv profilskinnen.
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (20) til de øvre tennene på sagbladet (33) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Trykk emnet mot profilskinnen (34) med den ene hånden, og skyv vinkelanlegget langsomt forover i styresporet (9) med låseknotten (65) med den andre hånden.
- Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet er helt stanset.

##

- Still inn den ønskede horisontale gjæringsvinkelen på vinkelanlegget (3).
- Vinkelanlegget (3) må være fritt bevegelig i styresporet (9) (venstre eller høyre). For å sørge for dette må du eventuelt løsne på den riflede skruen (54).
- Følg anvisningene under se Saging av rette snitt

##

- Still inn den ønskede horisontale gjæringsvinkelen på vinkelanlegget (3).
- Trekk spennhåndtaket (29) for skyvesleiden helt opp, og trekk skyvesleiden (2) forover.
- Legg emnet på sagbordet foran vernedekselet (6).
- Plasser vinkelanlegget (3) foran emnet i det venstre styresporet (9). Lås denne stillingen ved å stramme den riflede skruen (54) godt.
- Følg anvisningene under se Saging av rette snitt