# Testere bıçağının değiştirilmesi (bkz. resimler m1−m4)

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın. Yaralanma tehlikesi vardır.

- Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.

- Sadece bu kullanma kılavuzunda ve elektrikli el aletinin üzerinde belirtilen tanıtım verilerine uygun ve EN 847-1 uyarınca test edilmiş ve işaretlenmiş testere bıçakları kullanın.

- Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçaklarını kullanın. Bu testere dişi uçlarının aşırı ısınmasını ve işlenen plastiğin erimesini önler.

- HSS çelik testere bıçakları kullanmayın. Bu testere bıçakları kolayca kırılabilir.

##

- Kolu (20) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (33) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Sıkıştırma kolunu (49) açın ve koruyucu kapağı (6) yarma kaması (7) oluğundan çekin.
- Bir tornavida yardımı ile masa eklentisini (32) ön taraftan kaldırın ve alet yuvasından alın.
- Germe somununu (59) halkalı anahtarla (15) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (60) çekin.
- Mil kilitleme kolunu çekili tutun ve germe somununu saat hareket yönünün tersine çevirerek sökün.
- Sıkma flanşını (61) alın.
- Testere bıçağını (33) çıkarın.

##

Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.

- Yeni testere bıçağını alet milinin (62) bağlama flanşına (63) yerleştirin.

Uyarı: Çok küçük testere bıçakları kullanmayın. Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki radyal aralık en fazla 3−8 mm olmalıdır.

- Montaj işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) yarma kaması üzerindeki ok ile aynı olmasına dikkat edin!

- Sıkma flanşını (61) ve germe somununu (59) yerleştirin.
- Germe somununu (59) halkalı anahtarla (15) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (60) çekin.
- Germe somununu saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
- Masa eklentisini (32) tekrar takın.
- Koruyucu kapağı (6) tekrar takın.