# Technické údaje

Stolová okružná píla |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2 000 | 1 650
Menovité napätie | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencia | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Voľnobežné otáčky | ot/min | 4 200 | 4 200 | 4 200
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ● | ●
Ochrana proti preťaženiu |  | ● | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343
Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča | mm | 254 | 254 | 254
Hrúbka tela kotúča | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Priemer otvoru pílového kotúča | mm | 30 | 30 | 30

Stolová okružná píla |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2 000
Menovité napätie | V | 220–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50–60 | 60
Voľnobežné otáčky | ot/min | 4 200 | 4 200
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ●
Ochrana proti preťaženiu |  | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Trieda ochrany |  | / II | / II
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343
Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča | mm | 254 | 254
Hrúbka tela kotúča | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | > 2,4 | > 2,4
Priemer otvoru pílového kotúča | mm | 25,4 | 25,4

Maximálne rozmery obrobku: pozri Maximálne rozmery obrobku

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.