# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Nastavte svislý pokosový úhel pilového kotouče 0°.
- Odstraňte ochranný kryt (6).

### Kontrola (viz obrázek M1)

- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (17).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (33).

### Nastavení (viz obrázek M2)

- Povolte šroub (71). Tak lze doraz 0° (28) posunout.
- Povolte aretační páčku (26).
- Posuňte ruční kolo (19) proti dorazu 0° tak, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce v rovině s pilovým kotoučem.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (26).
- Šroub (71) znovu utáhněte.

Jestliže není ukazatel úhlu (64) po nastavení v jedné přímce se značkou stupnice (27), povolte šroub (72) pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Výše uvedené pracovní kroky zopakuje odpovídajícím způsobem pro svislý pokosový úhel 45° (povolení šroubu (73); posunutí dorazu 45° (25)). Ukazatel úhlu (64) se přitom nesmí znovu přenastavit.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).

### Kontrola

- Tužkou označte první levý pilový zub, který je viditelný nad vložkou stolu.
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a přiložte ho k hraně vodicí drážky (9).
- Posuňte rameno úhlového pravítka tak, aby se dotýkalo označeného zubu pily, a odečtěte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.
- Otočte pilový kotouč tak, aby byl označený zub vpředu nad vložkou stolu.
- Přesuňte úhlové pravítko podél vodicí drážky až k označenému zubu pily.
- Opět změřte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.

Obě změřené vzdálenosti musí být identické.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (37) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (74) vpředu pod stolem pily a šrouby s vnitřním šestihranem (75) vzadu pod stolem pily.
- Opatrně pohybujte pilovým kotoučem tak, aby byl rovnoběžně s vodicí drážkou (9).
- Znovu utáhněte všechny šrouby (74) a (75).

##

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (68) na dolní stupnici ukazovala 33 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (51) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (18) úplně nahoru a vytáhněte rozšíření stolu pily (11) až nadoraz ven.

### Kontrola

Ukazatel vzdálenosti (69) musí na horní stupnici (1) ukazovat stejnou hodnotu jako značka v lupě (68) na dolní stupnici (1).

### Nastavení

- Vytáhněte rozšíření stolu pily (11) až nadoraz ven.
- Křížovým šroubovákem povolte šroub (76) a vyrovnejte ukazatel vzdálenosti (69) podél značky 33 cm na horní stupnici (1).

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).
- Povolte upínací páčku (51) podélného dorazu a posuňte ho tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Podélný doraz (8) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (37) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (77).
- Opatrně posuňte podélný doraz (8) tak, aby se po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Podržte podélný doraz v této poloze a stiskněte upínací páčku (51) opět dolů.
- Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (77).

##

Upínací síla podélného dorazu (8) může při častém používání klesat.

- Utahujte seřizovací šroub (31), dokud znovu nelze podélný doraz zafixovat na stole pily.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).
- Přesuňte podélný doraz (8) zprava tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Značka lupy (68) musí být v jedné přímce se značkou 0 mm na stupnici (1).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (78) a vyrovnejte značku podél značky 0 mm.

##

### Kontrola

Přední strana vložky stolu (32) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

### Nastavení

- Odstraňte vložku stolu (32).
- Klíčem na vnitřní šestihran (37) nastavte správnou úroveň čtyř seřizovacích šroubů (79).