# Datos técnicos

Sierra circular de mesa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2.000 | 2.000 | 1.650
Tensión nominal | V | 220–240 | 230 | 110
Frecuencia | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Velocidad de giro en vacío | min–1 | 4.200 | 4.200 | 4.200
Límite de corriente de arranque |  | ● | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ● | ●
Protección contra sobrecarga |  | ● | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Clase de protección |  | / II | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x profundidad x alto | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 | 254
Grosor de la hoja base | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. grosor del diente/triscado | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diámetro de taladro | mm | 30 | 30 | 30

Sierra circular de mesa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2.000 | 2.000
Tensión nominal | V | 220–240 | 220
Frecuencia | Hz | 50–60 | 60
Velocidad de giro en vacío | min–1 | 4.200 | 4.200
Límite de corriente de arranque |  | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ●
Protección contra sobrecarga |  | ● | ●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Clase de protección |  | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato desmontables)
Ancho x profundidad x alto | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254
Grosor de la hoja base | mm | < 2,2 | < 2,2
Mín. grosor del diente/triscado | mm | > 2,4 | > 2,4
Diámetro de taladro | mm | 25,4 | 25,4

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: ver Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.