# Förvaring och transport

## Förvaring av komponenter (se bild R1−R6)

För förvaring kan vissa komponenter stadigt fästas på elverktyget.

- Lossa tilläggsparallellanslaget (52) från parallellanslaget (8).
- Sätt in de lösa komponenterna i förvaringsplatserna på höljet (se nedanstående tabell).

Figur | Komponenter | Förvaringsutrymme
--- | --- | ---
R1 | Skyddskåpan (6) | sätts in i urtaget på fästet (22) och dra åt med klämspaken (49)
R2 | Sätt fast monteringssatsen ”Tilläggsparallellanslag” (39) | i fästena (80)
R2 | Skjut in utsugsadaptern (41) | i fästklämmorna (81)
R3 | Sätt in oanvända sågklingor | i sågklingsmagasinet (82) och fixera täckskivan (14) med fästmuttern (12)
R3 | Sätt in ringnyckeln (15) | i sågklingsmagasinet (82) och fixera täckskivan (14) med fästmuttern (12)
R3 | Fixera påskjutaren (13) | med fästmuttern (12)
R4 | Skjut in insexnyckeln (37) | i fästena (83)
R4 | Sätt in parallellanslaget (8) | i magasinet för parallellanslaget (36)
R5 | Skjut in vinkelanslaget (3) | i fästklämmorna (23)
R6 | Sätt in tilläggsparallellanslaget (52) | i magasinet på tilläggsparallellanslaget och fixera med fästklämman (84)

## Bära elverktyget

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
  För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- Skjut sågbordsbreddningen (11) helt inåt och tryck ner spänngreppet (18) för att fixera det.
- Skjut in sågbordsförlängningen (10) helt och dra åt låsskruvarna (38) i styrstavarna (24).
- Linda nätsladden runt kabelhållaren (42).
- Använd bärhandtagen (4) för att lyfta eller transportera elverktyget.

- Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen.