# حالت حمل و نقل و کار تیغه اره

## حالت حمل و نقل

- روکش محافظ (6) را بردارید، واحد میز (32) را جدا کنید و گوه (7) را در پایین ترین حالت قرار دهید. واحد میز (32) را دوباره قرار دهید.
- میل لنگ (20) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های تیغه اره (33) زیر میز اره (17) باشند.
- میز کشویی (11) را کاملا به داخل بکشید.
  دسته مهار (18) رابه پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی تثبیت می شود.

## وضعیت کاری

- گوه (7) را در بالاترین حالت ممکن دقیقا روی مرکز تیغه اره قرار دهید، واحد میز (32) را بگذارید و روکش محافظ (6) را نصب کنید.
- میل لنگ (20) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندانه های بالایی تیغه اره (33) حدود ‎3 − 6 میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.