# Dane techniczne

Pilarka stołowa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Moc nominalna | W | 2.000 | 2.000 | 1.650
Napięcie znamionowe | V | 220–240 | 230 | 110
Częstotliwość | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 4.200 | 4.200 | 4.200
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ● | ●
Wyłącznik przeciążeniowy |  | ● | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
Szerokość x głębokość x wysokość | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 254 | 254 | 254
Grubość korpusu tarczy | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. grubość/rozwartość zębów | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Średnica otworu | mm | 30 | 30 | 30

Pilarka stołowa |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Moc nominalna | W | 2.000 | 2.000
Napięcie znamionowe | V | 220–240 | 220
Częstotliwość | Hz | 50–60 | 60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 4.200 | 4.200
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ●
Wyłącznik przeciążeniowy |  | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Klasa ochrony |  | / II | / II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
Szerokość x głębokość x wysokość | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 254 | 254
Grubość korpusu tarczy | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. grubość/rozwartość zębów | mm | > 2,4 | > 2,4
Średnica otworu | mm | 25,4 | 25,4

Maksymalne wymiary obrabianego elementu: zob. Maksymalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.