# 更换锯片（参见插图m1−m4）

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。

- 所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。

- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。

- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

##

- 将手柄(20)顺时针旋转到极限位置，使锯片(33)处于锯台上方最高位置。
- 打开夹紧杆(49)，将保护盖(6)从劈开楔(7)的凹槽中拉出。
- 用螺丝起子机抬起锯台插入件(32)前部，然后将其从工具槽中取出。
- 用环形扳手(15)转动夹紧螺母(59)，同时拉动主轴制动杆(60)，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着逆时针方向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰(61)。
- 取下锯片(33)。

##

必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。

- 将新锯片放到工具主轴(63)的固定法兰(62)上。

提示：请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。

- 安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致！

- 装上夹紧法兰(61)和夹紧螺母(59)。
- 用环形扳手(15)转动夹紧螺母(59)，同时拉动主轴制动杆(60)，直至卡止。
- 顺时针方向拧紧夹紧螺母。
- 再次装入锯台插入件(32)。
- 再次安装保护盖(6)。