# การเปลี่ยนใบเลื่อย (ดูภาพประกอบ m1−m4)

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตรายเมื่อ‌ติดตั้งใบเลื่อย อันตรายจากการบาดเจ็บ

- ใช้‌เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่มี‌ความเร็วสูงสุดที่‌อนุญาต‌‌สูงกว่า‌ความเร็วรอบตัวเปล่า‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

- ใช้เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌บริษัท‌ผู้ผลิต‌เครื่องมือ‌แนะนำ‌ให้ใช้ และ‌ต้อง‌เป็น‌ใบเลื่อย‌ที่‌เหมาะ‌สำหรับ‌เลื่อย‌วัสดุ‌ที่‌ต้องการ‌ตัด

- อย่าใช้ใบเลื่อยที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลื่อย‌นี้‌แตกง่าย

##

- หมุนข้อเหวี่ยง (20) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (33) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- เปิดคันหนีบ (49) และดึงกระบังป้องกัน (6) ออกจากร่องบนลิ่มแยก (7)
- ใช้ไขควงยกแผ่นแทรกโต๊ะ (32) ตรงด้านหน้าขึ้นและถอดออกจากช่องเครื่องมือ
- หมุนน๊อตยึด (59) ด้วยประแจแหวน (15) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อคแกน (60) จนขบเข้าล็อค
- ดึงคันล็อคแกนไว้และขันน๊อตยึดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ถอดหน้าแปลนยึด (61) ออก
- ถอดใบเลื่อย (33) ออก

##

ก่อนทำการติดตั้งให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น

- สวมใบเลื่อยใหม่เข้าบนหน้าแปลนติดตั้ง (62) ของแกนเครื่องมือ (63)

หมายเหตุ: อย่าใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดเล็กเกินไป ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิ่มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.

- เมื่อติดตั้งใบเลื่อยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิ่มแยก!

- ประกอบหน้าแปลนยึด (61) และน๊อตยึด (59) เข้า
- หมุนน๊อตยึด (59) ด้วยประแจแหวน (15) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อคแกน (60) จนขบเข้าล็อค
- ขัน‌น๊อตยึดตามเข็มนาฬิกา‌เข้า‌ให้แน่น
- ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ (32) เข้าอีกครั้ง
- ติดตั้งกระบังป้องกัน (6) อีกครั้ง