# Taglio

##

- Regolare la guida parallela (8) sulla larghezza di taglio desiderata.
- Posizionare il pezzo in lavorazione sul banco sega, davanti alla copertura di protezione (6).
- Mediante la manovella (20) sollevare o abbassare la lama fino a posizionare la dentatura superiore della lama stessa (33) a circa 3 − 6 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.
- Accendere l’elettroutensile.
- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione esercitando una pressione uniforme.
  Se si esercita una pressione eccessiva, è possibile che le punte della lama di taglio si surriscaldino e che il pezzo in lavorazione subisca dei danni.
- Spegnere l’elettroutensile ed attendere che la lama si sia completamente arrestata.

##

- Regolare l’angolo obliquo verticale desiderato della lama.
  Nel caso in cui la lama sia inclinata verso sinistra la battuta parallela (8) deve trovarsi a destra della lama stessa.
- Seguire le fasi operative in modo conforme: vedi Eseguire tagli diritti

##

- Impostare l’angolo obliquo orizzontale desiderato nella guida angolare (3).
- Avvicinare il pezzo in lavorazione alla guida profilata (34).
  Il profilo non dovrà trovarsi nella linea di taglio. In questo caso allentare il dado zigrinato (56) e spostare la guida profilata.
- Mediante la manovella (20) sollevare o abbassare la lama fino a posizionare la dentatura superiore della lama stessa (33) a circa 3−6 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.
- Accendere l’elettroutensile.
- Con una mano premere il pezzo in lavorazione contro la guida profilata (34) e, con l’altra mano sul pomello di fissaggio, (65) spingere lentamente in avanti la guida angolare nella scanalatura di guida (9).
- Spegnere l’elettroutensile ed attendere che la lama si sia completamente arrestata.

##

- Impostare l’angolo di inclinazione orizzontale desiderato nella guida angolare (3).
- La guida angolare (3) dovrà potersi spostare liberamente nella scanalatura di alloggiamento (9) (sul lato sinistro o destro). All’occorrenza, allentare la vite zigrinata (54).
- Seguire le fasi operative in modo conforme: vedi Eseguire tagli diritti

##

- Impostare l’angolo di inclinazione orizzontale desiderato nella guida angolare (3).
- Estrarre completamente verso l’alto l’impugnatura di serraggio (29) della slitta scorrevole ed estrarre in aventi la slitta stessa (2).
- Sistemare il pezzo in lavorazione sul banco sega, di fronte alla copertura di protezione (6).
- Posizionare la guida angolare (3) di fronte al pezzo in lavorazione, nella scanalatura di alloggiamento sinistra (9). Bloccare tale posizione, serrando saldamente la vite zigrinata (54).
- Seguire le fasi operative in modo conforme: vedi Eseguire tagli diritti