# การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำ‌ชิ้นส่วน‌ทั้งหมด‌ที่จัดส่ง‌มาออกจาก‌หีบห่อ‌อย่าง‌ระมัดระวัง
- นำ‌วัสดุหีบห่อทั้งหมด‌ออกจาก‌เครื่องมือไฟฟ้า‌และ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌จัดส่งมา

- หากท่านต้องใช้ชิ้นส่วนของเครื่องชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้เอาออกจากตำแหน่งจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

##

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งก่อนจัดวางตำแหน่ง

- หมุนข้อเหวี่ยง (20) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (33) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- คลายคันหนีบ (46)ออก
- เลื่อนลิ่มแยก (7) ไปในทิศทางคันหนีบ (46) จนสามารถดึงขึ้นด้านบน
- ดึงลิ่มแยกทั้งหมดขึ้นด้านบนจนอยู่ในตำแหน่งเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี
- ปล่อยให้หมุดทั้งสอง (47) ขบเข้าในรูด้านล่างที่ลิ่มแยก และขันคันหนีบ (46) กลับให้แน่นอีกครั้ง

##

- เกี่ยวแผ่นแทรกโต๊ะ (32) เข้าในช่องด้านท้าย (48) ของช่องเครื่อง
- จับแผ่นแทรกโต๊ะลง
- กดบนแผ่นแทรกโต๊ะจนแผ่นขบเข้าตรงด้านหน้าในช่องเครื่องมือ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกโต๊ะ (32) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าโต๊ะเลื่อยเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือโต๊ะเลื่อยเล็กน้อย

##

หมายเหตุ: ติดตั้งกระบังป้องกันเฉพาะเมื่อลิ่มแยกอยู่ในตำแหน่งด้านบนสุดเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี (ดูภาพประกอบ b2) อย่าติดตั้งกระบังป้องกันเมื่อลิ่มแยกอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (สภาพจัดส่งจากโรงงานหรือตำแหน่งเลื่อยร่อง) (ดูภาพประกอบ b1)

- คลายคันหนีบ (49) ออกและถอดกระบังป้องกัน (6) ออกจากที่ยึด (22)
- จับการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ของกระบังป้องกัน (6) ให้แน่นด้วยมือข้างหนึ่ง และเลื่อนคันหนีบ (49) ขึ้นด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ดันหมุดนำ (50) ไปด้านหลังลงในร่องบนลิ่มแยก (7)
- เลื่อนกระบังป้องกัน (6) ลงจนการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ขนานกับพื้นผิวโต๊ะเลื่อย (17)
- ดันด้ามหนีบ (49) ลง คันหนีบต้องขบเข้าอย่างรู้สึกได้และได้ยินเสียง กระบังป้องกัน (6) ต้องถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาและปลอดภัย

- ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบว่ากระบังป้องกันเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากกระบังป้องกันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไม่ปิดทันที

##

สำหรับการติดตั้งให้ใช้ชุดยึด "ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย" (43) (สกรูยึด 2 ตัว ประเก็นวงแหวน 2 ชิ้น น๊อตปีก 1 ตัว)

- สกรูส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (10) พร้อมร็อดไกด์ (24) ยึดร็อดไกด์ด้วยน๊อตปีกในระหว่างที่ขันสกรูยึดด้วยน็อตหกเหลี่ยม
  ช่องว่างในส่วนขยายโต๊ะเลื่อยต้องหงายขึ้น

##

ท่านสามารถวางแผงกำหนดแนวขนาน (8) ได้ทั้งทางซ้ายหรือทางขวาของใบเลื่อย

- คลายด้ามหนีบ (51) ของแผงกำหนดแนวขนาน (8) ออก ในลักษณะนี้ตัวนำรูปตัว V (44) จะถูกปลด
- ในขั้นแรกให้สอดแผงกำหนดแนวขนานโดยให้ตัวนำรูปตัว V อยู่ในร่องตัวนำ (30) ของโต๊ะเลื่อย จากนั้นจึงจัดแผงกำหนดแนวขนานให้เข้าในร่องนำด้านหน้า (35) ของโต๊ะเลื่อย ตอนนี้‌ท่าน‌สามารถ‌เลื่อน‌แผง‌กำหนด‌แนวขนานได้อย่างอิสระ
- เมื่อต้องการล็อคแผงกำหนดแนวขนานให้กดด้ามหนีบ (51) ลง

##

สำหรับการเลื่อยชิ้นงานแคบและการเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52) เข้ากับแผงกำหนดแนวขนาน (8) แผงกำหนดแนวขนานเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวาเข้ากับแผงกำหนดแนวขนาน (8) ได้ตามต้องการ

สำหรับการติดตั้งให้ใช้ชุดยึด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม" (39) (สกรูยึด 2 ตัว ประเก็นวงแหวน 2 ชิ้น น๊อตปีก 2 ตัว)

- ใส่สกรูยึดผ่านรูด้านข้างในแผงกำหนดแนวขนาน (8)
- หัวของสกรูทำหน้าที่เป็นตัวนำสำหรับแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52) ไปเหนือหัวของสกรูยึด
- ประกอบประเก็นวงแหวนเข้ากับสกรูยึดและยึดให้แน่นด้วยน๊อตปีก

##

- สอดรางนำ (53) ของฉากหยุดมุม (3) เข้าในร่องนำ (9) ร่องใดร่องหนึ่งของโต๊ะเลื่อยที่ทำไว้สำหรับจุดประสงค์นี้

หมายเหตุ: สามารถยึดตำแหน่งของฉากหยุดมุมในร่องนำด้านซ้ายโดยขันสกรูสกรูตอก (54) บนแคร่เลื่อน (2)

เพื่อให้จัดวางชิ้นงานขนาดยาวได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถขยายฉากหยุดมุมด้วยรางโปรไฟล์ (34)

- หากต้องการ ให้ติดตั้งรางโปรไฟล์เข้ากับฉากหยุดมุมด้วยชุดยึด (55)