# Pjovimo stalo padidinimas

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

##

Pjovimo stalo platinamoji dalis (11) praplatina pjovimo stalą (17) dešinėn.

- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę (18) kiek galima pakelkite aukštyn.
- Pjovimo stalo platinamąją dalį (11) iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Fiksuojamąją rankenėlę (18) spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

##

Pjovimo stalo ilginamoji dalis (10) pailgina pjovimo stalą (17) atgal.

- Atsukite fiksuojamąjį varžtą (38) ant kairiojo kreipiamojo strypelio.
- Pjovimo stalo ilginamąją dalį (10) iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Norėdami užfiksuoti padėti, užveržkite fiksuojamąjį varžtą (38).

Jei ruošiniai sunkūs, pjovimo stalo ilginamąją dalį reikia paremti.

##

Ant slankiojo bėgelio (2) galima pjauti maks. 350 mm pločio ruošinius.
Yra užtikrinamas didesnis pjovimo tikslumas, o ypač kartu naudojant kampinį ribotuvą (3) žr. Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje pjovimas su slankiuoju bėgeliu.

- Slankiojo bėgelio fiksuojamąją rankenėlę (29) kiek galima atlenkite aukštyn.
  Slankųjį bėgelį galima pastumti iki atramos pirmyn arba atgal.