# Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
- Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.

- Assim que necessitar um destes elementos do aparelho, retire o mesmo com cuidado do depósito de armazenamento.

##

Nota: Se necessário, deverá limpar todas as partes a montar antes de serem posicionadas.

- Rode a manivela (20) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (33) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Soltar a alavanca de aperto (46).
- Empurre a cunha abridora (7) no sentido da alavanca de aperto (46), até poder ser puxada para cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima de forma a que fique posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (47) engatarem nos furos inferiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (46).

##

- Engate o inserto de mesa (32) nos entalhes traseiros (48) do compartimento da ferramenta.
- Desloque o inserto de mesa para baixo.
- Pressione o inserto de mesa até ele encaixar à frente no compartimento da ferramenta.

A parte da frente do inserto de mesa (32) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

##

Nota: Monte a cobertura de proteção apenas, se a cunha abridora na posição mais alta estiver posicionada exatamente acima do meio do disco de serra (ver figura b2). Não monte a cobertura de proteção, se a cunha abridora se encontrar na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição de serrar ranhuras (ver figura b1).

- Solte a alavanca de aperto (49) e retire a cobertura de proteção (6) do suporte (22).
- Com uma mão segure a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da cobertura de proteção (6) e com a outra mão puxe a alavanca de aperto (49) para cima.
- Empurre os pinos de guia (50) para trás na ranhura na cunha abridora (7).
- Empurre a cobertura de proteção (6) para baixo, até a proteção do disco de serra (calha de metal superior) ficar paralela à superfície da mesa de serra (17).
- Pressione a alavanca de aperto (49) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar nítida e audivelmente e a cobertura de proteção (6) tem de estar bem montada e de forma segura.

- Verifique antes de cada utilização se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica, se a cobertura de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.

##

Para a montagem use o conjunto de fixação "Prolongamento da mesa de serra" (43) (2 parafuso de fixação, 2 anilhas, 1 chave de bocas).

- Aparafuse o prolongamento da mesa de serra (10) com as barras de guia (24). Para tal fixe as barras com a chave de bocas, enquanto aperta os parafusos de fixação com a chave sextavada interior.
  Os entalhes no prolongamento da mesa de serra têm de estar virados para cima.

##

A guia paralela (8) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (51) da guia paralela (8). Desta forma, é aliviada a guia em V (44).
- Coloque primeiro a guia paralela com a guia em V na ranhura de guia (30) da mesa de serra. Depois, posicione a guia paralela na ranhura de guia dianteira (35) da mesa de serra.
  A guia paralela pode agora ser deslocada como desejar.
- Para fixar a guia paralela pressione o punho de aperto (51) para baixo.

##

Para cortar peças estreitas e em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar a guia paralela adicional (52) na guia paralela (8).
A guia paralela adicional, poder ser montada opcionalmente à esquerda ou a direita na guia paralela (8).

Para a montagem use o conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (39) (2 parafuso de fixação, 2 anilhas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos furos laterais na guia paralela (8).
- As cabeças dos parafusos servem de guia para a guia paralela adicional.
- Desloque a guia paralela adicional (52) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.
- Coloque as anilhas sobre os parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

##

- Introduza a guia (53) da guia angular (3) numa das ranhuras de guia (9) previstas para o fim da mesa de serra.

Nota: A posição da guia angular pode ser fixada apertando o parafuso serrilhado (54) no carril corrediço (2).

Para encostar melhor peças compridas, a guia angular pode ser prolongada através da calha perfilada (34).

- Se necessário, monte a calha perfilada com a ajuda do conjunto de fixação (55) na guia angular.