# Szállítmány tartalma

Az elektromos kéziszerszám első üzembevétele előtt ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is kiszállításra került‑e:

Szállítási lista

- Asztali körfűrész felszerelt (33) fűrészlappal és (7) feszítőékkel
- (3) szögvezető
- (34) profilsín
- (55) „Profilsín“ rögzítőkészlet (vezetőlap, recézett szélű anya, csavar, alátét)
- (8) párhuzamvezető
- (52) kiegészítő párhuzamvezető
- (39) „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet (3 rögzítőcsavar, 3 alátét, 3 szárnyasanya)
- (6) védőburkolat
- (10) asztalhosszabbító
- (43) „Asztalhosszabbító“ rögzítőkészlet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 1 villáskulcs)
- (37) belső hatlapos csavarkulcs
- (15) gyűrűskulcs
- A (14) fűrészlap-tartó fedele
- (13) tolófa
- (32) asztalbetét
- (41) elszívó adapter

Megjegyzés: Ellenőrizze az elektromos kéziszerszám esetleges rongálódásait.
Az elektromos kéziszerszám további használata előtt gondosan győződjön meg arról, hogy a védőberendezések vagy a némileg megsérült alkatrészek a sérülés ellenére tökéletesen és céljuknak megfelelően működnek‑e. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kifogástalanul működnek‑e, nem szorulnak‑e be, nem sérültek‑e meg. Az elektromos kéziszerszám csak akkor működik tökéletesen, ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá vonatkozó előírásoknak és helyesen került felszerelésre.
A megrongálódott védőberendezéseket és alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert szakműhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.

##

- Hasított fejű csavarokhoz szolgáló csavarhúzó
- Csillagfejű csavarhúzó
- Szögidomszer