# Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerkzeugs, ob alle unten aufgeführten Teile mitgeliefert wurden:

Liste Lieferumfang

- Tischkreissäge mit montiertem Sägeblatt (33) und Spaltkeil (7)
- Winkelanschlag (3)
- Profilschiene (34)
- Befestigungsset „Profilschiene“ (55) (Führungsblech, Rändelmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
- Parallelanschlag (8)
- Zusatz-Parallelanschlag (52)
- Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“ (39) (3 Befestigungsschrauben, 3 Unterlegscheiben, 3 Flügelmuttern)
- Schutzabdeckung (6)
- Tischverlängerung (10)
- Befestigungsset „Tischverlängerung“ (43) (2 Befestigungsschrauben, 2 Unterlegscheiben, 1 Gabelschlüssel)
- Innensechskantschlüssel (37)
- Ringschlüssel (15)
- Abdeckung des Sägeblatt-Depots (14)
- Schiebestock (13)
- Tischeinsatz (32)
- Absaugadapter (41)

Hinweis: Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschädigungen.
Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersuchen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen Sie sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparieren oder auswechseln lassen.

##

- Schlitzschraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Winkellehre