# Depozitarea şi transportul

## Depozitarea elementelor aparatului (consultă imaginea R1−R6)

În vederea depozitării, scula electrică îţi oferă posibilitatea fixării în condiţii de siguranţă a anumitor elemente ale acesteia.

- Scoate limitatorul paralel suplimentar (52) de pe limitatorul paralel (8).
- Introdu toate componentele libere ale aparatului în compartimentul lor de depozitare de pe carcasă (consultă tabelul următor).

Imaginea | Elementul aparatului | Compartiment de depozitare
--- | --- | ---
R1 | Capac de protecţie (6) | acroşează-l în degajarea suportului (22) şi fixează-l cu pârghia de strângere (49)
R2 | set de fixare „Limitator paralel suplimentar“ (39) | fixează-l în suporturi (80)
R2 | Adaptor de aspirare (41) | introdu-l în clemele de fixare (81)
R3 | pânze de ferăstrău neutilizate | acroşează-le în compartimentul de depozitare pentru pânze de ferăstrău (82) şi fixează capacul (14) cu ajutorul piuliţei de fixare (12)
R3 | Cheie inelară (15) | acroşează-le în compartimentul de depozitare pentru pânze de ferăstrău (82) şi fixează capacul (14) cu ajutorul piuliţei de fixare (12)
R3 | împingător (13) | fixează-l cu piuliţa de fixare (12)
R4 | cheie hexagonală (37) | introdu-l în suporturile (83)
R4 | limitator paralel (8) | fixează-l în compartiment de depozitare a limitatorului paralel (36)
R5 | Limitator unghiular (3) | introdu-l în clemele de fixare (23)
R6 | Limitator paralel suplimentar (52) | introdu-l în compartimentul de depozitare al limitatorului paralel suplimentar şi fixează-l cu clema de fixare (84)

## Transportul sculei electrice

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică.
  În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Împinge complet în interior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (11) şi apasă în jos mânerul de tensionare (18) pentru a o fixa.
- Împinge complet în interior prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (10) şi strânge ferm şuruburile de blocare (38) de la tijele de ghidare (24).
- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (42).
- Pentru ridicare sau transport, utilizează mânerele de transport (4).

- Pentru transportul sculei electrice folosiţi numai echipamentele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie.