# نگهداری و حمل و نقل

## نگهداری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصاویر R1–R6)

ابزار برقی جهت نگهداری برخی از اجزاء دستگاه امکان بستن ایمنی آنها را فراهم می سازد.

- کمکی گونیای موازی (52) را از گونیای موازی (8) باز کنید.
- تمامی قطعات باز شده دستگاه را در محفظه نگهداری روی بدنه (به جدول زیر رجوع کنید) قرار دهید.

تصویر | اجزاء دستگاه | محفظه نگهداری
--- | --- | ---
R1 | پوشش محافظ (6) | را در شیار گیره نگهدارنده (22) آویزان کنید و با اهرم نگهدارنده (49) آن را محکم کنید
R2 | مجموعه اتصال "کمکی گونیای موازی" (39) | را در گیره ها (80) قرار دهید
R2 | آداپتور دستگاه مکش (41) | را در گیره های نگهدارنده (81) برانید
R3 | تیغه های اره استفاده نشده | را در محفظه نگهداری تیغه اره (82) آویزان کنید و پوشش (14) روی آن را با مهره اتصال(12) تثبیت کنید
R3 | آچار رینگی (15) | را در محفظه نگهداری تیغه اره (82) آویزان کنید و پوشش (14) روی آن را با مهره اتصال(12) تثبیت کنید
R3 | پیشران قطعه کار (13) | را با مهره اتصال(12) تثبیت کنید
R4 | آچار آلن (37) | را در گیره ها(83) هدایت کنید
R4 | گونیای موازی (8) | را در محفظه نگهداری گونیای موازی (36) قرار دهید
R5 | راهنمای زاویه برش (3) | را در گیره های نگهدارنده (23) برانید
R6 | کمکی گونیای موازی (52) | را در محفظه نگهداری کمکی گونیای موازی و آن را با گیره نگهدارنده (84) تثبیت کنید

## حمل و نقل ابزار برقی

قبل از حمل و نقل ابزار برقی باید اقدامات زیر انجام شوند:

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار دهید.
- کلیه قطعات و متعلقاتی که قابل نصب بر ابزار برقی بصورت ثابت نیستند را بردارید.
  تیغه های اره‌ که مورد استفاده قرار نگرفته اند را در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
- کشویی برای عریض کردن کفی اره (11) را کاملاً به داخل برانید و اهرم مهار (18) را برای تثبیت به پایین فشار دهید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (10)را کاملاً به داخل برانید و پیچ های قفل کننده (38) روی میله های راهنما (24) را سفت کنید.
- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (42) بیچانید.
- برای بلند کردن یا حمل دستگاه از دسته ها (4) استفاده کنید.

- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.