# Позиция за транспортиране и работна позиция на циркулярния диск

## Позиция за транспортиране

- Свалете защитното покритие (6), отстранете приставката за маса (32) и позиционирайте разтварящия клин (7) в най-долно положение. Отново поста‌вете приставката за маса (32).
- Завъртете обратно на часовниковата стрелка ръкохватката (20), докато зъбите на циркулярния диск (33) се спуснат под равнината на масата (17).
- Вкарайте разширяването на масата на циркуляра (11) докрай навътре.
  Натиснете надолу застопоряващия лост (18). С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.

## Работна позиция

- Позиционирайте клина (7) в най-горно положение точно върху средата на циркулярния диск, използвайте приставката за маса (32) и монтирайте защитното покритие (6).
- Завъртете ръкохватката (20) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (33) се издигнат прибл. 3 − 6 mm над детайлаn.