# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Κλίμακα ρύθμισης απόστασης μεταξύ πριονόδισκου και οδηγού παραλλήλων
(2) | Συρόμενος οδηγός
(3) | Γωνιακός οδηγός
(4) | Λαβή μεταφοράς
(5) | Αυτοκόλλητο για το σημάδεμα της γραμμής κοπής
(6) | Προστατευτικό κάλυμμα
(7) | Σφήνα
(8) | Οδηγός παραλλήλων
(9) | Αυλάκι οδηγός του γωνιακού οδηγού
(10) | Επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος
(11) | Διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(12) | Παξιμάδι στερέωσης για το κάλυμμα της θήκης των πριονόδισκων και της ανάρτησης της ράβδου ώθησης
(13) | Ράβδος ώθησης
(14) | Κάλυμμα της θήκης των πριονόδισκων
(15) | Πολυγωνικό κλειδί (24 mm, 23 mm)
(16) | Τρύπες για συναρμολόγηση
(17) | Τραπέζι πριονίσματος
(18) | Λαβή σύσφιγξης για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(19) | Τροχός
(20) | Στρόφαλος για το ανέβασμα και κατέβασμα του πριονόδισκου
(21) | Κάλυμμα ασφαλείας του διακόπτη On/Off
(22) | Στήριγμα για τη φύλαξη του προστατευτικού καλύμματος
(23) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του γωνιακού οδηγού
(24) | Ράβδος οδήγησης της επέκτασης του τραπεζιού πριονίσματος
(25) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 45°(κάθετα)
(26) | Μοχλός ασφάλισης για τη ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς
(27) | Κλίμακα για φαλτσογωνιά (κάθετα)
(28) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 0°(κάθετα)
(29) | Λαβή σύσφιξης του συρόμενου οδηγού
(30) | Αυλάκι οδηγός V στο τραπέζι πριονίσματος για τον οδηγό παραλλήλων
(31) | Βίδα ρύθμισης της δύναμης σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(32) | Ένθετο τραπεζιού
(33) | Πριονόδισκος
(34) | Ράγα
(35) | Αυλάκι οδηγός για τον οδηγό παραλλήλων
(36) | Θήκη του οδηγού παραλλήλων
(37) | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (5 mm)
(38) | Βίδα ασφάλισης της επέκτασης του τραπεζιού πριονίσματος
(39) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων»
(40) | Απόρριψη πριονιδιών
(41) | Προσάρτημα αναρρόφησης
(42) | Στήριγμα καλωδίου
(43) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος»
(44) | Οδηγός V του οδηγού παραλλήλων
(45) | Βάση
(46) | Μοχλός σύσφιγξης της σφήνας διακένου
(47) | Πείροι τοποθέτησης της σφήνας διακένου
(48) | Ανοίγματα για το ένθετο τραπεζιού
(49) | Μοχλός σύσφιγξης του προστατευτικού καλύμματος
(50) | Πείρος οδηγός του προστατευτικού καλύμματος
(51) | Λαβή σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(52) | Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων
(53) | Ράγα οδηγός του γωνιακού οδηγού
(54) | Ρικνωτή βίδα για τη σταθεροποίηση του γωνιακού οδηγού
(55) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Ράγα»
(56) | Ρικνωτό παξιμάδι για τη ράγα
(57) | Κάτω κάλυμμα του πριονόδισκου
(58) | Βίδα στερέωσης του κάτω καλύμματος του πριονόδισκου
(59) | Παξιμάδι σύσφιγξης
(60) | Μοχλός ασφάλισης του άξονα
(61) | Φλάντζα σύσφιγξης
(62) | Φλάντζα υποδοχής
(63) | Άξονας εργαλείου
(64) | Δείκτης γωνίας (κάθετα)
(65) | Λαβή ακινητοποίησης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(66) | Δείκτης γωνίας (οριζόντια) στον γωνιακό οδηγό
(67) | Έλασμα ρύθμισης
(68) | Μεγεθυντικός φακός
(69) | Δείκτης απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(70) | Πλήκτρο Οn
(71) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 0°
(72) | Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)
(73) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 45°
(74) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) εμπρός για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(75) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) πίσω για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(76) | Βίδα για δείκτη απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(77) | Βίδες κεφαλής εσωτερικού εξαγώνου (5 mm) για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του οδηγού παραλλήλων
(78) | Βίδα για δείκτη απόστασης οδηγού παραλλήλων
(79) | Βίδες ρύθμισης για το ένθετο τραπεζιού
(80) | Στήριγμα για τη φύλαξη του σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων»
(81) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του προσαρμογέα αναρρόφησης
(82) | Θήκη πριονόδισκων
(83) | Στήριγμα για τη φύλαξη του κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου
(84) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του πρόσθετου οδηγού παραλλήλων