# Saeketta transpordi- ja tööasend

## Transpordiasend

- Eemaldage kaitsekate (6), eemaldage lauapanus (32) ja seadke eralduskiil (7) kõige alumisse asendisse. Pange lauapanus (32) tagasi oma kohale.
- Keerake vänta (20) vastupäeva, kuni saeketta hambad (33) on saelaua (17) all.
- Lükake saelaua laiendus (11) lõpuni sisse.
  Suruge kinnituspide (18) alla. Nüüd on saelaua laiendus fikseeritud.

## Tööasend

- Seadke lõikekiil (7) kõige ülemises asendis täpselt saeketta keskpunkti, asetage vaheplaat (32) kohale ja monteerige kaitsekate (6).
- Keerake vänta (20) päripäeva, kuni saeketta ülemised hambad (33) on tooriku kohal umbes 3–6 mm kõrgusel.