# 安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。

- 您若需要使用其中任一機件，請小心地將它從收納位置上取出。

##

提示：必要時，請在移至正確工作位置前，清潔所有所有待安裝的零部件。

- 將手搖桿 (20) 順時針轉到底，讓鋸片 (33) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿 (46)。
- 將劈開楔 (7) 往夾緊桿 (46) 方向移至能夠往上拉的位置。
- 將劈開楔往上拉到底，使它定位在鋸片正中間上方位置。
- 讓兩根插銷 (47) 卡入至劈開楔上的下方開孔中，然後將夾緊桿 (46) 重新拉緊。

##

- 將鋸台嵌件 (32) 掛入至工具槽的後方開口 (48) 內。
- 將鋸台嵌件往下推入。
- 按壓鋸台嵌件，使它的前端卡入工具槽內。

鋸台嵌件的前端 (32) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

##

提示：劈開楔必須位在鋸片正中間上方的最高位置，您才能安裝護罩（請參考圖示 b2）。當劈開楔位於最低位置時（即交貨狀態或鋸切溝槽時的位置），請勿安裝護罩（請參考圖示 b1）。

- 鬆開夾緊桿 (49) 然後將護罩 (6) 從托架 (22) 中取出。
- 一隻手固定住護罩 (6) 的鋸片防護裝置（上方金屬導軌），然後用另一隻手夾緊桿 (49) 往上扳。
- 將導向銷 (50) 往後推入劈開楔 (7) 的溝槽內。
- 將護罩 (6) 往下移，使鋸片防護裝置（上方金屬導軌）與鋸台 (17) 表面平行。
- 將夾緊桿 (49) 往下壓。必須感覺到並聽到夾緊桿卡入，這才表示護罩 (6) 已確實裝好並且固定妥當。

- 每次使用前都要檢查護罩是否活動自如。如果護罩因無法自由移動而無法立即閉合，切勿使用電動工具。

##

安裝時，請您使用「鋸台延長件」固定套件 (43)（2 個固定螺栓、2 個墊片，1 支開口扳手）。

- 利用導桿 (24) 將鋸台延長件 (10) 旋緊至機台上。用內六角扳手旋緊固定螺栓時，請同時用開口扳手固定住導桿。
  同時鋸台延長件的開口必須朝上。

##

平行擋塊 (8) 可以設置在鋸片的左邊或是右邊。

- 鬆開平行擋塊 (8) 的緊固握把 (51)。V 形導向件 (44) 將隨之鬆開。
- 請先將平行擋塊的 V 形導向件裝入至鋸台導槽 (30) 內。接著再調整平行擋塊在鋸台前方導槽 (35) 中的位置。
  現在您可以隨心所欲地移動平行擋塊。
- 若要固定平行擋塊，請將緊固握把 (51) 往下壓。

##

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 (8) 上安裝輔助平行擋塊 (52)。
輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 (8) 的左邊或右邊。

安裝時，請您使用「輔助平行擋塊」固定套件 (39)（2 顆固定螺栓、2 個墊片，2 個蝶翼螺母）。

- 將固定螺栓穿過平行擋塊 (8) 的側面開孔後推入。
- 此時螺栓頭可做為導引輔助平行擋塊之用。
- 將輔助平行擋塊 (52) 推至固定螺栓的螺栓頭上方。
- 將墊片套在固定螺栓上，利用蝶翼螺母旋緊這顆螺栓。

##

- 將角度擋塊 (3) 的導引軌 (53) 套進鋸台上專門為其設置的其中一個導槽 (9) 內。

提示：旋緊滑動座架 (2) 上的滾花螺栓 (54)，即可固定角度擋塊在左側導槽中的位置。

工件較長時，為確保其穩固靠置，可利用型材擋軌 (34) 延伸角度擋塊。

- 請您視需要利用固定套件 (55) 將型材擋軌安裝在角度擋塊上。