# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Merilo za razmik med žaginim listom in vzporednim vodilom
(2) | Drsna tirnica
(3) | Kotno vodilo
(4) | Nosilni ročaj
(5) | Nalepka za označevanje linije rezanja
(6) | Zaščitni pokrov
(7) | Razporni klin
(8) | Vzporedno vodilo
(9) | Vodilni utor za kotno vodilo
(10) | Podaljšek rezalne mize
(11) | Razširitev rezalne mize
(12) | Pritrdilna matica za prekritje vložka za odlaganje žaginih listov in za obešanje potisnega držala
(13) | Potisno držalo
(14) | Pokrov vložka za odlaganje žaginih listov
(15) | Obročni ključ (24 mm; 23 mm)
(16) | Izvrtine za namestitev
(17) | Rezalna miza
(18) | Vpenjalni ročaj za razširitev rezalne mize
(19) | Ročno kolesce
(20) | Ročica za dvigovanje in spuščanje žaginega lista
(21) | Varnostni pokrov stikala za vklop/izklop
(22) | Držalo za shranjevanje zaščitnega pokrova
(23) | Držalna sponka za shranjevanje kotnega vodila
(24) | Vodilna palica podaljška rezalne mize
(25) | Prislon za zajeralni kot 45° (navpično)
(26) | Vzvod blokirnega mehanizma za nastavitev navpičnega zajeralnega kota
(27) | Skala za nastavitev zajeralnega kota (navpično)
(28) | Prislon za zajeralni kot 0° (navpično)
(29) | Vpenjalna ročica za drsno tirnico
(30) | V-vodilni utor na rezalni mizi za vzporedno vodilo
(31) | Vijak za nastavitev vpenjalne sile vzporednega vodila
(32) | Vložek za mizo
(33) | Žagin list
(34) | Profilna tirnica
(35) | Vodilni utor za vzporedno vodilo
(36) | Prostor za shranjevanje vzporednega vodila
(37) | Šestrobi ključ (5 mm)
(38) | Blokirni vijak podaljška rezalne mize
(39) | Komplet za pritrditev dodatnega vzporednega vodila
(40) | Izmet odrezkov
(41) | Adapter za odsesavanje
(42) | Držalo kabla
(43) | Pritrdilni komplet „podaljšek rezalne mize“
(44) | V-vodilo vzporednega vodila
(45) | Talna plošča
(46) | Blokirna ročica razpornega klina
(47) | Pritrdilna zatiča za razporni klin
(48) | Odprtine za vložek za mizo
(49) | Blokirna ročica zaščitnega pokrova
(50) | Vodilni sornik zaščitnega pokrova
(51) | Vpenjalni ročaj vzporednega vodila
(52) | Dodatno vzporedno vodilo
(53) | Vodilna tirnica kotnega vodila
(54) | Narebričeni vijak za pritrditev kotnega vodila
(55) | Pritrdilni komplet „profilna tirnica“
(56) | Narebričena matica profilne tirnice
(57) | Spodnji pokrov žaginega lista
(58) | Pritrdilni vijak spodnjega pokrova žaginega lista
(59) | Zatezna matica
(60) | Ročica za blokado vretena
(61) | Vpenjalna prirobnica
(62) | Prijemalna prirobnica
(63) | Vreteno orodja
(64) | Kazalnik kota (navpično)
(65) | Pritrdilni čep za poljubne zajeralne kote (vodoravno)
(66) | Kazalnik kota (vodoravno) na kotnem vodilu
(67) | Nastavna pločevina
(68) | Povečevalno steklo
(69) | Kazalnik razmaka rezalne mize
(70) | Tipka za vklop
(71) | Križni vijak za nastavitev prislona 0°
(72) | Vijak za kazalnik kota (navpično)
(73) | Križni vijak za nastavitev prislona 45°
(74) | Šestrobi vijaki (5 mm) spredaj za vzporedno poravnavo žaginega lista
(75) | Šestrobi vijaki (5 mm) zadaj za vzporedno poravnavo žaginega lista
(76) | Vijak kot kazalnik razmaka rezalne mize
(77) | Šestrobi vijak (5 mm) za vzporedno poravnavo vzporednega vodila
(78) | Vijak kot kazalnik razmaka vzporednega vodila
(79) | Nastavitveni vijak za vložek za mizo
(80) | Držalo za shranjevanje pritrdilnega kompleta „Dodatno vzporedno vodilo“
(81) | Držalna sponka za shranjevanje adapterja za odsesavanje
(82) | Vložek za odlaganje žaginih listov
(83) | Držalo za shranjevanje notranjega šestrobega ključa
(84) | Držalna sponka za shranjevanje dodatnega vzporednega vodila