# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | تدريج لبعد شفرة المنشار عن مصد التوازي
(2) | زلاقة الدفع
(3) | المصد الزاوي
(4) | مقبض حمل
(5) | ملصق لتمييز خط القطع
(6) | الغطاء الواقي
(7) | إسفين الشق
(8) | مصد التوازي
(9) | حز دليلي للمصد الزاوي
(10) | تعريض قاعدة المنشار
(11) | تعريض قاعدة المنشار
(12) | صامولة تثبيت غطاء مخزن نصال المنشار ولتعليق عصا الدفع
(13) | عصا دفع
(14) | غطاء موضع حفظ شفرات المنشار
(15) | المفتاح الحلقي (24 مم، 23 مم)
(16) | تجاويف التركيب
(17) | قاعدة المنشار
(18) | مقبض شد تعريض قاعدة المنشار
(19) | طارة يدوية
(20) | ذراع تدوير لرفع شفرة المنشار وتنزيلها
(21) | غطاء أمان قلاب لمفتاح التشغيل والإطفاء
(22) | حامل لتخزين الغطاء الواقي
(23) | مشبك قبض لحفظ المصد الزاوي
(24) | ساق توجيه امتداد قاعدة المنشار
(25) | مصد زاوية الشطب المائلة 45° (عموديًا)
(26) | ذراع تثبيت لضبط زوايا الشطب العمودية
(27) | تدريج زوايا الشطب (عموديًا)
(28) | مصد زاوية الشطب المائلة 0° (عموديًا)
(29) | مقبض قمط زلاقة الدفع
(30) | دليلي بشكل V بقاعدة المنشار لمصد التوازي
(31) | لولب ضبط قوة شد مصد التوازي
(32) | وليجة المنضدة
(33) | شفرة المنشار
(34) | سكة مجسمة
(35) | حز دليلي لمصد التوازي
(36) | موضع حفظ مصد التوازي
(37) | مفتاح سداسي الرأس المجوف (5 مم)
(38) | لولب تثبيت امتداد قاعدة المنشار
(39) | طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(40) | مقذف النشارة
(41) | مهايئ الشفط
(42) | حامل الكابل
(43) | طقم تثبيت «امتداد قاعدة المنشار»
(44) | دليل بشكل V بمصد التوازي
(45) | صفيحة القاعدة
(46) | ذراع زنق إسفين الشق
(47) | سيقان تحديد الموضع لإسفين الشق
(48) | تجاويف وليجة المنضدة
(49) | ذراع زنق الغطاء الواقي
(50) | المسمار الدليلي للغطاء الواقي
(51) | مقبض قمط مصد التوازي
(52) | مصد توازي إضافي
(53) | سكة توجيه المصد الزاوي
(54) | لولب محزز لتثبيت المصد الزاوي
(55) | طقم تثبيت «السكة المجسمة»
(56) | صامولة محززة بالسكة المجسمة
(57) | الغطاء السفلي لشفرة المنشار
(58) | لولب تثبيت الغطاء السفلي لشفرة المنشار
(59) | صامولة الشد
(60) | ذراع تثبيت محور الدوران
(61) | شفة الشد
(62) | شفة التثبيت
(63) | محور دوران العدة
(64) | مؤشر الزاوية (الرأسية)
(65) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًا)
(66) | مؤشر الزاوية (أفقي) علی المصد الزاوي
(67) | صفيحة ضبط
(68) | عدسة مكبرة
(69) | مؤشر بعد قاعدة المنشار
(70) | زر التشغيل
(71) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 0°
(72) | لولب مؤشر الزاوية (عموديًا)
(73) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 45°
(74) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) أمامًا لضبط توازي شفرة المنشار
(75) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) خلفًا لضبط توازي شفرة المنشار
(76) | لولب لمؤشر بعد قاعدة المنشار
(77) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) لضبط توازي مصد التوازي
(78) | لولب لمؤشر بعد مصد التوازي
(79) | لوالب ضبط وليجة المنضدة
(80) | حامل حفظ طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(81) | مشبك قبض لحفظ مهايئ الشفط
(82) | موضع حفظ شفرة المنشار
(83) | حامل حفظ المفتاح سداسي الرأس المجوف
(84) | مشبك قبض للاحتفاظ بمصد التوازي الإضافي