# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

- Отворете осигурителната капачка на пусковия прекъсвач (21) нагоре.
- За включване натиснете зеления бутон (70).

##

- Натиснете осигурителната капачка на пусковия прекъсвач (21).

##

Пусковият прекъсвач е с конструкция, която предотвратява повторното включване след прекъсване на захранването (напр. издърпване на щепсела от контакта по време на работа).
За да включите отново електроинструмента след това, трябва отново да натиснете зеления бутон (70).