# Складирање и транспорт

## Чување на елементите на уредот (види слики R1− R6)

Електричниот алат Ви нуди можност сигурно да ги прицврстите елементите на уредот при чување.

- Олабавете го дополнителниот паралелен граничник (52) од паралелниот граничник (8).
- Сите олабавени делови на уредот ставете ги во депото за чување на куќиштето (види долунаведена табела).

Слика | Елемент на уредот | Депо за чување
--- | --- | ---
R1 | Заштитен поклопец (6) | закачете го во делот на држачот (22) и затегнете со затезниот лост (49)
R2 | Сет за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“ (39) | осигурете го во држачите (80)
R2 | Адаптер за всисување (41) | вовлечете го во стегите (81)
R3 | неискористени сечила за пила | закачете ги во депото за сечила за пила (82) и фиксирајте го поклопецот (14) со навртката за прицврстување (12)
R3 | Прстенест клуч (15) | закачете ги во депото за сечила за пила (82) и фиксирајте го поклопецот (14) со навртката за прицврстување (12)
R3 | Подвижна водечка летва (13) | фиксирајте со навртката за прицврстување (12)
R4 | Клуч со внатрешна шестаголна глава (37) | вовлечете го во држачите (83)
R4 | Паралелен граничник (8) | ставете го во депото за паралелниот граничник (36)
R5 | Аголен граничник (3) | вовлечете го во стегите (23)
R6 | Дополнителен паралелен граничник (52) | ставете го во депото за дополнителен паралелен граничник и фиксирајте со стеги (84)

## Носење на електричниот алат

Пред транспортот на електричниот алат мора да ги извршите следните чекори:

- Подесете го електричниот алат во транспортна позиција.
- Отстранете ги деловите на опремата, кои не може цврсто да се монтираат на електричниот алат.
  Ставете ги неискористените сечила за пила во затворена кутија, доколку сакате да ги транспортирате.
- Притиснете на проширувањето на масата за сечење (11) целосно навнатре и притиснете на затезната дршка (18) за фиксирање надолу.
- Притиснете на продолжетокот за маса за сечење (10) целосно навнатре и затегнете ги завртките за блокирање (38) на водилките (24).
- Завиткајте го струјниот кабел околу држачот за кабел (42).
- За подигање или транспорт користете ги рачките за носење (4).

- За транспортирање на електричниот алат, користете ги секогаш уредите за транспорт, а не заштитните уреди.