# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

- Rabataţi în sus clapeta de siguranţă (21).
- Pentru punerea în funcţiune, apăsaţi tasta verde de pornire (70).

##

- Apăsaţi clapeta de siguranţă (21).

##

Comutatorul de pornire/oprire este un aşa-numit întrerupător de tensiune nulă, care previne repornirea sculei electrice după întreruperea alimentării cu energie electrică (de exemplu, prin scoaterea fişei de reţea din priză în timpul funcţionării).
Pentru a repune scula electrică în funcţiune, apăsaţi din nou tasta verde de pornire (70).