# Zakres dostawy

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzę‌dzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

Zakres dostawy – lista

- Pilarka stołowa z zamontowaną tarczą (33) i klinem rozdzielającym (7)
- Prowadnica kątowa (3)
- Szyna profilowana (34)
- Zestaw montażowy „Szyna profilowana” (55) (listwa prowadząca, nakrętka radełkowana, śruba, podkładka)
- Prowadnica równoległa (8)
- Dodatkowa prowadnica równoległa (52)
- Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa” (39) (3 śruby mocujące, 3 podkładki, 3 nakrętki motylkowe)
- Pokrywa ochronna (6)
- Przedłużka stołu (10)
- Zestaw montażowy „Przedłużka stołu” (43) (2 śruby mocujące, 2 podkładki, 1 klucz widełkowy)
- Klucz sześciokątny (37)
- Klucz oczkowy (15)
- Pokrywa schowka na tarcze (14)
- Drążek prowadzący (13)
- Wkładka (32)
- Adapter do odsysania pyłu (41)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed każdym kolejnym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone części pod kątem ich prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś z części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki gwarantujące prawidłowe działanie.
Naprawę lub wymianę uszkodzonych zabezpieczeń i części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.

##

- Śrubokręt płaski
- Wkrętak krzyżowy
- Kątownik