# Pengoperasian pertama kali

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai de‌ngan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

##

- Buka tutup pengaman (21) ke atas.
- Untuk pengoperasian pertama kali, tekan tombol on berwarna hijau (70).

##

- Tekan tutup pengaman (21).

##

Tombol on/off adalah switch tegangan nol yang mencegah perkakas listrik menyala kembali setelah kegagalan daya (misalnya steker dicabut dari stopkontak saat pengoperasian).
Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, tekan kembali tombol on berwarna hijau (70).